**Nemesvámos Község Önkormányzata**

(8248 Nemesvámos, Fészek u. 7.)

***KÖZBESZERZÉSI DOKUMENTUM***

2. kötet

***Műszaki leírás***

**„Agrárlogisztikai központ építés”**

tárgyú közbeszerzési eljáráshoz

Összefoglaló

Egy 829,41 m2 alapterületű földszintes alacsony hajlású magas tetős kialakítású raktárcsarnok egyedi acélvázas tartószerkezettel.

Az épület egyhajós egyedi acél vázszerkezetű csarnoképület, melyben a rendeltetési funkcióhoz szükséges helyiségek kerülnek kialakításra az alábbiak szerint: 3,15 m2 előtér, 2,48 m2 mosdó, 1,43 m2 wc, 6,59 m2 öltöző, 759,47 m2 raktár. A raktárrészt ipari padlóval, a többi helyiség lapburkolattal kell ellátni. A tervezett épület tartószerkezeti raszterében vb. lemezalap sávval készül. A végfali keret alapvetően kétcsuklós keret, melyet 3 közbenső falvázoszlop is gyámolít. A falvázoszlopok statikai modellje ún. ingaoszlop. A keret 4, 10-4, 10, 10 -3, 60-4, 10 4, 10 m-enként kiosztott oszlopokkal épül. A keretoszlopok és a keretgerenda IPE200-as szelvényű lesz. A vállakban és a gerincben kiékelés készül. Az oszlopok a vasbeton falakhoz is rögzítendők. A közbenső keret kétcsuklós, fesztávolsága 20 m. A keretoszlop HEA300-as, keretgerenda IPE360-as szelvényű. A vállakban és a gerincben jelentős mértékű keretváll kiékelés készül, az oszlopok a vasbetonfalakhoz rögzítendő.

**Az eljárás tárgyának részletes meghatározása a KIVITELI TERVDOKUMENTÁCIÓ.rar > 0 műszaki leírások.pdf közbeszerzési dokumentumban található.**